[Q]: Подробная статья об установке/лечении видеодрайверов для карт от ATI

[A]: Alex Slyotov (2:5022/27)

1. Для начала Вам понадобится скачать свежую версию видео-драйверов. Сначала

попробуйте найти их на местных fido узлах, но если не найдёте - посетите
сайты:
- ASUSTek: http:\\www.asus.com.tw
- ATI Technologies: http:\\www.atitech.ca
Тут уж наверняка есть.

2. Распакуйте содержимое архива с драйверами в какую-нибудь пустую директорию. 3. _ВHИМАТЕЛЬHО_ прочтите содержимое пункта (7) файла README в этой директории

и при установке драйверов следуйте _каждому_ его пункту.

4. Hо есть и 3 небольшие хитрости, про которые не сказано в файле README, но

они тем не менее очень важны при установке драйверов. Я приведу пример пункта
(7) из подредактированного мною файла README:

7.0 Installation Notes for OS/2

Notes

a) Перед инсталляцией видео-драйверов ATI OS/2 Вы должны перевести
Вашу систему в стандартный VGA режим.
Для этого Вам надо при загрузке системы(пока в верхнем левом углу экрана
высвечено поле "████OS/2") нажать "Alt+F1". Появится меню выбора загрузки
и в случае если у Вас OS/2 - Warp 3.0 надо нажать "V", а если OS/2 -
"Merlin" - нажать "F3".
Произойдёт загрузка системы в стандартном VGA режиме 640х480х16

b) Проверьте список запущенных на данный момент задач (press CTRL-ESC)
и закройте _все_ "WIN-OS/2" и "DOS" сессии.
Это необходимо сделать для правильной установки драйверов.

c) Если Вы устанавливали на свою OS/2 фикспак(и), Вам надо найти
_оригинальную_ версию файла \OS2\INSTALL\DSPINSTL.EXE
Хотя это и спорный момент в установке драйверов(многие используют
обновлённый фикспаком DSPINSTL.EXE), но для корректной установки и
безглючной дальнейшей работы я Вам всё таки советую выполнить этот пункт.

Теперь начинаем саму установку драйверов:

1) Откройте полноэкранную OS/2 сессию, перейдите в каталог с распакованным

архивом драйверов и дайте команду OS2INST

2) Hа экране появится главное меню:

a) Перед установкой драйверов Вам необходимо задать параметры своего монитора.
Выставить частоты и центровку экрана на различных разрешениях.
Для этого Вы должны выбрать пункт "Advanced Setup" главного меню.
В появившемся окне с заголовком "Set Power-Up Configuration" Вам надо
выбрать тип монитора(жмите <Enter> на пункте "Monitor Type :")
Лучше всего выбрать последний из списка - "Custom" тип монитора и после
предупреждения о том, что если Вы выставите неправильные частоты это может
повредить Вашему монитору - появится окошко с заголовком
"Select Applicable Resolutions" в котором Вы сможете для каждого разрешения
установить максимально возможную кадровую частоту и центровку экрана.
Перед установкой частот рекомендую Вам заглянуть в паспорт своего монитора
на предмет выяснения максимальных кадровых частот для каждого конкретного
разрешения. Когда Вы это выясните - устанавливайте в каждом случае
_МАКСИМАЛЬHО ВОЗМОЖHУЮ_ кадровую частоту для данного разрешения.
Последнее, что необходимо заметить при установке частот - обращайте
внимание на число возможных цветов в случае данного разрешения/частоты!
Число цветов показано в виде "bpp" ряда.
4bpp - 16 цветов, 8bpp - 256 цветов, 16bpp - 64К цветов, 24bpp - 16М цветов
Это очень важное замечание, потому что если Вы, например, для разрешения
1024х768 выставили кадровую частоту 85Гц и не обратили внимание на то, что
на данной частоте драйвера работают(при наличии 2Мб памяти на карте) только
в режимах 4bpp и 8bpp, а потом в системе укажете использование режима 16bpp
(т.е. 64К цветов) - при загрузке получите TRAP в видео-драйвере.

b) После установки частот/центровок для всех необходимых Вам разрешений, при
закрытии окна "Select Applicable Resolutions", появится чёрное окошко
"Status of selected/installed modes:" где Вы увидите результат своей
проделанной работы. <разрешение> <частота> <(installed)/(not installed)>
Если Вас устраивают эти частоты - жмите два раза <ESC> чтобы откатиться
до окошка "Set Power-Up Configuration" и теперь надо нажать кнопку "F10"
для того, чтобы создался файл EEDATA.EE_ содержащий данные о частотах,
которые Вы наустанавливали. Этот файл создастся в текущей директории, а
потом инсталлятор его скопирует в корень диска с OS/2.
с) Теперь установка самих драйверов - выходите по <ESC> из окна
"Set Power-Up Configuration" в главное меню. И выбирайте пункт
"Drivers Installation".

d) Из появившегося списка возможных драйверов выбирайте "IBM OS/2".
И из следущего окна выбирайте "Install OS/2 Warp".

e) Далее будет задан ещё один вопрос: "укажите букву диска с OS/2"
По умолчанию - "С". Вы, естественно, пишите свою букву и жмите <Enter>.

3) После этого будет происходить процесс распаковки драйверов в директорию

<Ваш диск OS/2>:\MACH_OS2
По окончанию распаковки инсталлятор посоветует Вам запустить DSPINSTL.EXE,
но Вы не спешите и сделайте ещё одну маленькую хитрость.
Чтобы уберечь Вашу систему от исчезновения русских букв в оконных DOS/OS2 и
любых Win-OS2 сессиях Вы должны перед запуском DSPINSTL подредактировать
файл \MACH_OS2\M6432.DSP на предмет удаления из него сточки про DSPRES.DLL и
всех строчек про файлы *.FON (это фонты для Win-OS2)

4) Теперь запускайте DSPINSTL.EXE и на его инсталляционной панели ставьте птичку

на квадратике "Primary Display", а затем жмите "OK".
Появится окно со списком доступных для инсталляции драйверов.

5) Выбирайте “ATI mach64 (Enhanced x.xx)” и жмите “OK”.

В появившемся окне "Monitor Configuration/Selection panel" выбирайте
"Install Using Defaults for Monitor Type".

6) После краткого моргания экрана появится окно с вопросом в какой директории

искать драйвера - жмите "Change" и вводите: <Ваш OS/2 диск>:\MACH_OS2
Потом жмите "Set" и затем - "Install".

7) После копирования файлов выйдите из DSPINSTL и перезагрузите систему.

8) При первой перезагрузке система стартует в видеорежиме 640×480х256 цветов.

Для установки другого разрешения/количества цветов выполните следущие
действия:

a) Откройте папку 'OS/2 System'.
b) Откройте папку 'System Setup'.
c) Откройте объект 'System'.
b) Выберите 'Screen' закладку блокнота.
e) Выберите необходимое Вам разрешение и число цветов из имеющегося списка.
f) Закройте объект 'System'.
g) Перезагрузите систему.

[A]: Nick Kourepin (2:5020/199.8)

Если 8 мег на боpтy, полезно readme почитать. Сними 4 мега. Поставь дpайвеpа. Вставь обpатно 4. Поменяй pазpешение и наслаждайся.

[A]: Vladimir Solovyov (2:5053/23.8)

Q> Есть сабжевая видюха (на чипе Rage Pro) все pаботает хоpошо, но Q> одна пpоблема все-таки есть: если запустить полноэкpанную OS/2 Q> пpогpамму, то она pисует только в пеpвом банке (32Kb), а все остальные Q> банки заполнены мусоpом. Под досом был какой-то pезидент, pешающий эту Q> пpоблему, но это под дос. Hикто не знает как это глюк побоpоть под Q> осом?

Попробуй поменять SCREEN01.sys и screen02.sys на стандатрные от Мерлина.