[Q]: Как настроить частоту развертки в DOS-сессиях для PCI/AGP-карты?

[A]: Alexander Belyaev (2:5035/13.15)

1. Для не очень новых видюх (типа i740, s3*, Voodoo* /etc) в дос-сессии можно запускать досовские драйвера от Scitech SDD 6.53. Тем более, они теперь бесплатны (см. www.scitechsoft.com)

2. Для большинства модерновых видеокарт из семейств GeForce* и ATI Radeon* такой подход не проходит. Частично проблема решается следующим образом.

а) Графические VESA-режимы.
Unirefresh 1.42 by Rob Muller берется отсюда
ftp://ftp.sunet.se/pub/simtelnet/msdos/vga/unirv142.zip
б) Текстовый режим
VGA Enchancer, Version 3.32 by Anatoly Muliarski
ve3.hypermart.net/ve332.zip
Автор зачем-то закриптовал свою программу, проXORрив ее тело частью ее же

собственного кода. Hафига это ему понадобилось, я так и не понял… В результате эта замечательная утилита грохает дос-сессию, вываливаясь в попаплог :(

Проблема, к счастью, решается путем натравливания на нее cup386 вот так:
cup386 /7 ve.com /s
после чего программа начинает работать гораздо лучше :)