[Q]: Как из драйвера к S3 Trio64 V+ сделать драйвер к S3 Trio64 UV+?

[A]: Max Alekseyev (2:5015/60)

Драйвера делаются так :

делаются инсталляционные дискеты драйверов под Trio64V+ версий 2.84.13 или 3.03.01 (может и другие версии можно - не знаю, с этими все будет чики-пуки). Далее на дискете номер 1 в файлике setup.cmd ищется строчка

if chipid <> -1 then x = wordpos(chipid, '4 5 6 7 8 9 10 15 16')

так вот буржуи здесь в перечислении чисел забыли самое главное - 14. Вписав его :

if chipid <> -1 then x = wordpos(chipid, '4 5 6 7 8 9 10 14 15 16')

получаем то, что хотели - драйвера под сабж.