[Q]: Как избавиться от задержки при закрытии COM-порта?

[A]: John Gladkih (2:5020/1666)

надо видимо дропнуть output/input queue (ioctl general) или выставить мелкий таймаут, хотя последнее не корректно, надо бы порт возвращать в то состояние в котором он был в момент открытия.