[Q]: Trident 8800/8900 FAQ

[A]: Gosha Zafievsky (2:5020/72)

Q> А почему OS/2 не хочет на Trident 512к 800*600*256 делать?

У трайдентов есть два режима работы в 800x600x256 - быстрый и медленный. В быстром режиме пользуется мег, в медленном - полмега. Драйвера заточены под быстрый режим…

[A]: Yuri Safronov (2:5020/204.1)

Q> А можно загнать тpайдент в 800*600*16 пpи 512к?

freq TRI_8900.zip (492k). Пpоходил по MFE.OS2